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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZO.7031.10.2026.GKM

Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: „Bezpieczne przejście – poprawa bezpieczeństwa uczniów przy Szkole Podstawowej nr 1 w w Aleksandrowie Kujawskim”.

I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem na wysokości Szkoły Podstawowej nr 1 „Polskich Podróżników” w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
II. Szczegółowy zakres prac
1. Opracowanie wielobranżowego projektu technicznego sygnalizacji świetlnej dla wskazanego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sygnalizacja świetlna powinna umożliwiać pracę w dwóch trybach:
1) wzbudzanym na żądanie pieszego,
2) adaptacyjnym.
2. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu. Zgodnie z wytycznymi organu zarządzającego ruchem projekt powinien obejmować całą ul. Sikorskiego (istniejące oznakowanie pionowe i poziome) wraz z uwzględnieniem projektowanych zmian.
3. Uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu od organu zarządzającego ruchem w mieście tj. Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.
4. Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego organu zarządzającego ruchem w mieście tj. Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim o terminie wprowadzenia zmiany w stałej organizacji ruchu w ul. Sikorskiego, co najmniej 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.
5. Zaprojektowanie przyłącza energetycznego oraz zasilania sygnalizacji świetlnej z istniejącej szafki przyłączeniowej.
6. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii oraz zgód gestorów sieci.
7. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, zgłoszeń, pozwoleń na budowę oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym warunków zabudowy, o ile będą wymagane.
8. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przejścia dla pieszych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą lub dokonanie zgłoszenia zakończenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz uzyskanie potwierdzenia braku sprzeciwu (o ile jest wymagane).
9. Uzyskanie zgody gwaranta drogi lub przeniesienie gwarancji na Wykonawcę robót – firmy Krzyś „Krzysztof Wiśniewski”, Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo – na prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym ul. Sikorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w sposób niepowodujący utraty gwarancji udzielonej na drogę. 
10. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, obejmujących budowę przejścia dla pieszych wyposażonego w sygnalizację świetlną oraz dedykowane oświetlenie.
11. Wykonanie dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz elektronicznej w ilości wymaganej przez instytucję zatwierdzającą + 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
12. Projekt i wykonawstwo powinny obejmować w szczególności:
1) sygnalizację świetlną trójkomorową (światła: zielone, żółte i czerwone),
2) możliwość programowania pracy sygnalizacji, w tym jej przełączania w tryb ostrzegawczy w godzinach nocnych (np. od godz. 23:00 do 4:00) poprzez wyświetlanie światła żółtego pulsującego,
3) przyciski wzbudzeniowe dla pieszych,
4) radar pomiaru prędkości pojazdów współpracujący z sygnalizacją świetlną, umożliwiający automatyczne wymuszenie sygnału czerwonego dla pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość, w celu uspokojenia ruchu drogowego. (Takie rozwiązania podlegają szczególnym wymaganiom technicznym i formalnym oraz powinny być zgodne z wytycznymi zarządcy ruchu i obowiązującymi przepisami dotyczącymi sygnalizacji świetlnej)
13. Modernizację oznakowania pionowego i poziomego, w tym odtworzenie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych (oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej w kolorze biało-czerwonym, wymiana oznakowania pionowego na nowe – średnie, folia - II generacja.
14. Wyposażenie sterownika sygnalizacji świetlnej w awaryjne źródło zasilania (UPS) zapewniające podtrzymanie pracy zegara oraz pamięci sterownika.
15. Przedstawienie zamawiającemu koncepcji projektowej do zatwierdzenia, nie można kontynuować prac projektowych bez zatwierdzenia koncepcji projektowej. Jak również przed złożeniem projektu budowlanego w odpowiednim organie, należy uzyskać potwierdzenie Zamawiającego o akceptacji projektu pod względem wymagań projektowych i materiałowych. 
16. Wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych instalacji nie rzadziej niż raz w roku przez okres 3 lat od dnia odbioru końcowego robót.
17. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty projektowe i budowlane na okres nie krótszy niż 3 lata.
18. Świadczenie usługi serwisowej obejmującej naprawę uszkodzonych sygnalizatorów w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, przez okres minimum 3 lat od odbioru końcowego robót. W przypadku awarii sygnalizacji system powinien automatycznie przejść w stan bezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Wszystkie urządzenia zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń niespełniających wymagań obowiązujących na rynku Unii Europejskiej.
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